**المواصفات الفنية العامة لالات التربيط والات التخريم والشرشرة**

**والة تخريم وحلزنة التقاويم والة التجميع (اصل + 9 نسخ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **م** | **الكمية** | **الصنف** | **المواصفات** |
| **1-** | **4** | **آلات تربيط:** | |
| **نظام التربيط:** | **نصف ايتماتيكي** |
| **السرعة:** | **بين (2 ـــــ 3) دورة / ثانية** |
| **الشد:** | **لا تقل عن (45) كجم** |
| **نوع اشرطة التربيط:** | **PP StraPing Band** |
| **عرض شريط التربيط:** | **(5 مم ــــــ 15,5 مم)** |
| **سماكة الشريط:** | **(0,35 ـــــــ 0,6 مم)** |
| **المصدر الكهربائي:** | **سنجل فيز(220) فولت** |
| **قائمة العدد المجانية التابعة لكل آله:** | **تحدد بالتفصيل** |
|  | **12** | **بكرة اشرطة تربيط عرض (15,5مم)**  **ضمان بتوفير قطع الغيار لمدة (5) سنوات**  **ضمان بتقديم خدمات ما بعد البيع**  **شرط التسليم : D D P مخازن المؤسسة.** | |

**المواصفات الفنية العامة لالات التربيط والات التخريم والشرشرة**

**والة تخريم وحلزنة التقاويم والة التجميع (اصل + 9 نسخ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **م** | **الكمية** | **الصنف** | **المواصفات** |
| **2-** | **3** | **آلات تخريم:** | |
| **المنشأ :** | **اوروبي او ياباني** |
| **المساحة المخصصة للتخريم :** | **لا تقل عن (50 سم)** |
| **التخريمه المطلوبة :** | **تخريم ( شرشرة) عادية للدفاتر المستندية** |
| **عدد التخريمات في الدقيقة الواحدة:** | **لا تقل عن 60 تخريمة / الدقيقة** |
| **قطر ثقب التخريمه :** | **1 مم** |
| **كمية الورق المراد تخريمه :** | **لا يقل عن 1,5 مم** |
| **ان تكون قابلة للتمديد والاضافات مستقبلا:** | **امكانية اضافة قالب تكسير وقوالب تخريم متنوعه** |
| **المصدر الكهربائي :** | **سنجل فيز (220) فولت** |
|  |  | **قائمة بقطع الغيار والعدد المجانية التابعة لكل آلة :** | **تحدد بالتفصيل** |
|  |  | **تقديم ضمان بتوفير قطع الغيار لمدة (10) سنوات**  **تقديم ضمان بتوفير خدمات ما بعد البيع**  **شرط التسليم : D D P مخازن المؤسسة** | |

**ملاحظة :**

**تزويد احدى الآلآت الثلاث بقالب تكسير لاستخدامها في انجاز عمليات التكسير المختلفة.**

**المواصفات الفنية العامة لالات التربيط والات التخريم والشرشرة**

**والة تخريم وحلزنة التقاويم والة التجميع (اصل + 9 نسخ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **م** | **الكمية** | **الصنف** | **المواصفات** |
| **3-** | **1** | **نظام واحد لتخريم وحلزنة التقاويم مكون من:** | |
| **آلة تخريم تقاويم عرض 70سم مع قالب خاص بالتقاويم** | |
| **طول التخريمة:** | **لا تقل عن (70 سم)** |
| **نوع التخريمة** | **تخريمة مربعة للتقاويم** |
| **عدد التخريمات في الدقيقة الواحدة:** | **لا تقل عن 60 تخريمة / الدقيقة** |
| **امكانية التطوير في المستقبل:** | **اضافة قالب تكسير + قوالب تخريم متنوعه** |
| **آلة تركيب الجروكبه وقص وتركيب المعلق** | |
| **نظام التغذية للتقاويم والدفاتر :** | **نظام يدوي** |
| **نظام تركيب الحلزون :** | **نظام ايتماتيكي للقطع والتركيب وغلق الحلزون** |
| **الحلزون المستخدم :** | **من 1 على 4 ـــــــــ 7 على 8** |
| **عرض الورق المستخدم :** | **لا يقل عن 450 مم** |
| **اقصى ارتفاع للورق المراد حلزنته :** | **لا يزيد عن 507 مم** |
| **ادنى ارتفاع للورق المراد حلزنته :** | **لا يقل عن75 مم** |
| **سرعة النظام / الساعة** | **لا يقل عن 1000 قطعه / ساعة** |
| **قائمة بقطع الغيار والعدد المجانية التابعة للنظام : بما في ذلك قوالب التغيير لجميع مقاسات السلك.** | **تحدد بالتفصيل** |
|  | **تقديم ضمان بتوفير قطع الغيار لمدة (10) سنوات**  **تقديم ضمان بتوفير خدمات ما بعد البيع (صيانة + المواد الخام)**  **شرط التسليم : D D P مخازن المؤسسة** | |

**ثانياً: مواصفات آلة التدبيس وتجهيز الكتيبات المرتبطة ببرج التجميع**

|  |  |
| --- | --- |
| **الصنف** | **المواصفات** |
| **أكبر مقاس للورق (لكتاب مفتوح)** | **لا يقل عن 350مم × 500** |
| **اصغر مقاس للورق (الكتاب المفتوح)** | **لا يزيد عن 120مم × 170** |
| **عدد رؤوس التدبيس** | **لا يقل عن أثنين رؤوس تدبيس** |
| **عدد الورق الممكن تدبيسه مسطح بدون تعطيف** | **لا يقل عن 45 ورقة 80 جم** |
| **عدد الاوراق الممكن تدبيسه حصان (كتيب)** | **لا يقل عن 20 ورقة 80 جم** |
| **نوع اسلاك التدبيس المستخدم** | **لفات اسلاك تدبيس العادية المستخدمة في المطابع** |
| **السرعة**   * **تجهيز كتيبات مقاس A5 LEF** * **تجميع مع تجهيز كتيبات مقاس A4** | **لا تقل عن:**  **5000 A5book (LEF**  **3600 A4 BOOK/h** |
| **نوعية التدبيس** | * **تدبيس حصان** * **تدبيس زاوية** * **تدبيس في الامام** |
| **نوعية التعطيف وطريقة ضبطه** | **عطفة كتاب واحدة مع التدبيس او بدون مع ضبط اوتوماتيكيا** |
| **عدد الاعمال التي يمكن حفظه في الذاكره** | **لا يقل عدد الاعمال التي يجب حفظها في الذاكرة عن 8 اعمال** |
| **امكانية اضافة ملحقات اخرى للآله** | **ربطها بابراج تجميع والات اخرى وكذا الناسخات الرقمية الاحترافية** |
| **ضبط الآلة اثناء التشغيل** | **ضبطها اتوماتيكيا** |
| **الجودة للكتيبات والكراسات المدبسة** | **ارتباط الالة ببرنامج برج التجميع وايقاف أي كتيب او كراسة فيها خلل من التجميع** |

**مواصفات عامة لنظام تجميع المستندات مع تجهيز الكتيبات**

**مكونات النظام آلة واحدة (برج ) تجميع مرتبط بآلة واحدة خط تدبيس وتعطيف الكتيبات**

**اولا: مواصفات آلة (برج) التجميع**

|  |  |
| --- | --- |
| **الصنف** | **المواصفات** |
| **نظام التغذية:** | **نظام شفط بالهواء مع سحب الورق من الاعلى مع التحكم بالهواء لكل خانة على حدة** |
| **عدد خانات (رفوف) الورق** | **لا يقل عن 10 خانات (رفوف)** |
| **ارتفاع خانة الورق** | **لا يقل عن 60 مم** |
| **أكبر مقاس للورق المستخدم** | **لا يقل عن 350 مم ×500** |
| **اصغر مقاس ورق مستخدم** | **لا يزيد عن 125 مم × 148** |
| **كثافة الورق المستخدم** | **300 gmـــــــــ 55** |
| **السرعة:**  **تجميع ورق فقط**  **تجميع مع تجهيز كتيبات كتيب مقاس A5**  **تجميع مع تجهيز كتيبات مقاس A4** | **لا يقل عن :**  **9000 A4Set/h**  **5000 A5 book/h(LEF**  **3500 A4 BOOK/H** |
| **سمات تخص الجودة:** | **ان تتضمن برامج**   * **اكتشاف الورق الغير مطبوع** * **اكتشاف الورق المزدوج** * **اكتشاف الورق العالق** * **اكتشاف عدم السحب** |
| **ضبط وتشغيل الآلة:** | **الضبط اوتوماتيكيا** |
| **مزايا انتاجية:** | **امكانية العمل في بعض الخانات مع تعبئة الخانات الاخرى في آن واحد في حال عدم استعمال جميع الخانات** |

**وصف الاعمال المطلوب توريدها:**

**آلات تربيط – آلات تخريم وتكسير –آلات تخريم وحلزنة التقاويم – آلات تجميع مع ملحقاتها**

**وبحسب قوائم المواصفات التفصيلية المرفقة.**

1. **مصدر التمويل: حكومي**
2. **لغة العطاء: اللغة العربية**
3. **بدائل العطاء: غير مسموح بتقديم بدائل**
4. **اسعار العطاء: مخازن المؤسسة شامل الرسوم الجمركية والضرائب واي مصاريف اخرى (DDP).**
5. **عملة العطاء: الريال اليمني**
6. **التفويض لمقدم العطاء من الجهة المصنعة: ارفاق تفويض معمد من الجهات المختصة**
7. **فترة سريان العطاء: 90 يوما**
8. **مبلغ ضمان العطاء: 970,000 ريال**

**10 – عدد نسخ العطاء المطلوبة: نسخة اصل + صورة**

**11-عنوان تقديم الاستيضاحات: مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر –ادارة المشتريات والمخازن.**

**12- عنوان تقديم وتسليم العطاءات: المؤسسة – ادارة المشتريات والمخازن- قسم المناقصات**

**13- اخر موعد لتقديم العطاءات: الاحد 16/6/2013م**

**13- موعد وتاريخ ومكان فتح المظاريف: الساعة الحادية عشرة من يوم الاحد الموافق 16/6/2013م**

**مكان فتح المظاريف : صالة الاجتماعات بمقر المؤسسة- الادارة العامة- الجراف**

**الجمهورية اليمنية**

**وزارة الاعلام**

**مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر**

**رقم المناقصة :(6/2013م)**

**الخاصة بتوريد: آلات تربيط – آلات تخريم وتكسير –آلات تخريم وحلزنة التقاويم – آلات تجميع مع ملحقاتها**

**الجهة: مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر**

**مايو/2013**

**الشروط الخاصة:**

* **التوريد مخازن المؤسسة (D D P) وذلك خلال 90 يوما من تاريخ توقيع العقد.**
* **صلاحية العروض 90 يوماً من تاريخ فتح المظاريف.**
* **ارفاق الكتلوجات الاصلية عليها ختم الجهة لن ينظر لاي عطاء لا يحضر الكتلوجات يوم الفتح.**
* **المواصفات في العروض يجب ان تكون واضحة ودقيقة.**
* **وثائق عروض المناقصة تقدم من اصل وصورة.**
* **الأسعار شاملة ضريبة المبيعات والإرباح التجارية والجمارك والنقل الى مخازن المؤسسة**
* **ارفاق صورة من شهادة التأهيل بمزاولة المهنة من الجهة المختصة.**
* **لن تتحمل المؤسسة أية مصاريف خارج نطاق عرض السعر.**
* **ضمان توفير قطع الغيار**
* **ضمان توفير خدمات ما بعد البيع**