**المواصفات الخاصة بالخازن**

* **ONE Electric UPS**
* **120 KW**
* **3 Phase 380- 450 v- INPUT. OUTPUT**
* **50- 60 HZ:FREQUENCY**
* **STORING TIME: 30 MIN . AT HALVE LOAD**
* **TRANSFORMER: ISOLATING TRANSFORME**